Распоряжение ОАО "РЖД" № 2584р от 28 декабря 2006 года
В целях более полного удовлетворения спроса на перевозку грузов в контейнерах, учитывая положительный результат опытных перевозок и в соответствии с пунктом 1.2 главы 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденных МПС России 27 мая 2003 г. № ЦМ-943:
1. Утвердить и ввести в действие с 31 декабря 2006 г. прилагаемые Местные технические условия размещения и крепления универсальных контейнеров типоразмеров 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ, 1С, 1CC, 1CCC, 1СХ, перевозимых ОАО "РЖД" в люковых полувагонах (далее - местные технические условия).
2. Начальникам железных дорог обеспечить:
- изучение Местных технических условий работниками железных дорог, занятыми на перевозках универсальных контейнеров типоразмеров 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ, 1С, 1CC, 1CCC, 1СХ в люковых полувагонах;
- информирование грузоотправителей и грузополучателей о введении Местных технических условий в действие с 31 декабря 2006 г.;
- выполнением требований Местных технических условий работниками, занятыми на погрузке, размещении и креплении универсальных контейнеров типоразмеров 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ, 1С, 1CC, 1CCC, 1СХ.
	Вице-президент
	С.В. Козырев


Местные технические условия размещения и
крепления универсальных контейнеров типоразмеров 1А, 1АА,
1АХ, 1С, 1CC, 1CX, перевозимых ОАО "РЖД" в полувагонах с
разгрузочными люками
Настоящие технические условия устанавливают способы размещения и крепления универсальных контейнеров типоразмеров 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ, 1С, 1CC, 1CCC, 1СХ в собственных и арендованных полувагонах с разгрузочными люками ОАО "Дальневосточная транспортная группа".
1. Характеристика груза Основные характеристики универсальных крупнотоннажных контейнеров, предъявляемых к перевозке, приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Типоразмер
	Масса брутто мах, т
	Номинальные внешние размеры, мм

	
	
	длина
	ширина
	высота

	1ААА
	30,48
	12192
	
	2896

	1АА
	30,48
	12192
	
	2591

	1А
	30,48
	12192
	
	2438

	1АХ
	30,48
	12192 
	2438
	не более 2438

	1ССС
	24,00
	6058
	
	2896

	1СС
	24,00
	6058
	
	2591

	1С
	24,00
	6058
	
	2438

	1СХ
	24,00
	6058
	
	не более 2438


2. Характеристика подвижного состава
Для погрузки используются универсальные 4-осные полувагоны с внутренней длиной кузова не менее 12228 мм.
Перед погрузкой пол вагона, фитинги контейнеров, опорные поверхности подкладок, упорных и распорных брусков должны быть очищены от грязи, снега, льда. В зимнее время грузоотправитель должен посыпать пол вагона и поверхности подкладок в местах опирания контейнеров тонким слоем (1 -2 мм) чистого сухого песка. Разгрузочные люки полувагонов должны быть закрыты и заперты на запоры. Торцовые двери полувагонов должны быть закрыты и заперты на запоры.
3. Описание погрузки
3.1. В полувагоне размещают два контейнера типоразмеров 1С, 1СС, 1ССС, 1СХ или один контейнер типоразмеров 1А, 1АА, 1ААА, 1АХ.
3.2. При размещении контейнеров 1С, 1CC, 1CCC, 1СХ в зависимости от массы брутто первого контейнера, устанавливемого вплотную к торцовому порожку (торцовой стене) полувагона (Q1) масса брутто второго контейнера (Q2) должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
	Q1, т
	Q2, т
	Q1, т
	Q2, т

	до 3,0 включительно
	до 14,0 включительно
	11,1 - 13,0
	4,0 - 24,0

	3,1 - 4,0
	до 16,0 включительно
	13,1 - 15,0
	6,0 - 24,0

	4,1 - 5,0
	до 17,0 включительно
	15,1 - 17,0
	7,0 - 24,0

	5,1 - 6,0
	до 20,0 включительно
	17,1 - 20,0
	9,0 - 24,0

	6,1 - 7,0
	до 23,0 включительно
	20,1 - 22,0
	11,0 - 24,0

	7,1 - 11,0
	до 24,0 включительно
	22,1 - 24,0
	12,0 - 24,0


3.3. При размещении в одном полувагоне порожнего и груженого контейнеров 1С, 1СС масса брутто груженого контейнера должна быть не более 11 т.
3.3.1. Размещение и крепление контейнеров 1С, 1CC, 1CCC, 1СХ в полувагоне производят в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 1.
3.3.2. Груженые контейнеры в полувагоне с разгрузочными люками размещают (рисунок 1) дверями друг к другу симметрично относительно продольной плоскости симметрии полувагона, вплотную к одному торцовому порожку (торцовой стене) полувагона. Каждый контейнер располагают на двух подкладках (поз.1) сечением не менее 50x150 мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона. В торцах полувагона подкладки укладывают поперек полувагона в местах расположения фитингов, в середине полувагона - вплотную к средним поперечным балкам полувагона. Между боковыми стенками полувагона и боковой нижней балкой контейнера укладывают бруски длиной 300м сечением 100х100мм по четыре бруска с каждой стороны контейнера. Располагаются бруски, между прокладками. (поз.2).
3.3.3. В зазор между контейнерами и противоположным торцовым порожком (торцовой стеной) полувагона устанавливают (рисунок 1а) распорную раму, состоящую из четырех продольных распорных брусков (поз.3) сечением не менее 150x150 мм длиной по месту, скрепленных двумя соединительными планками (поз.4) сечением не менее 25x100 мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые прибивают к брускам гвоздями длиной не менее 80 мм по два в каждое соединение. Допускается бруски поз.3 изготавливать составными по ширине из брусков (досок) толщиной не менее 50 мм, скрепленных гвоздями длиной не менее 100 мм.
3.3.4. Если зазор между контейнерами и торцовым порожком (стеной) не превышает 200 мм, допускается взамен распорной рамы устанавливать упорный брус или набор брусков (поз. 5) длиной не менее 2800 мм, высотой не менее 150 мм, суммарной шириной, равной величине зазора (рисунок 1б). Толщина брусков в наборе должна быть не мене 50 мм. Смежные бруски в наборе скрепляют гвоздями длиной, превышающей толщину скрепляемых деталей не менее чем на 50 мм, по четыре гвоздя каждый. В полувагонах с внутренней длиной кузова 12228 мм распорную раму (распорный брус) не устанавливают.
3.3.5. При размещении в одном полувагоне груженого и порожнего контейнеров груженый контейнер размещают на подкладках в соответствии с п. 3.4.1, порожний - без подкладок.
3.4. Размещение и крепление контейнера 1А, 1АА, 1ААА в полувагоне производят в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 2.
3.4.1. Груженый контейнер в полувагоне с разгрузочными люками размещают (рисунок 2) симметрично относительно продольной плоскости симметрии полувагона, дверями вплотную к одному торцовому порожку (торцовой стене) полувагона. Контейнер располагают на четырех подкладках (поз.1) сечением не менее 50x150 мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые укладывают поперек полувагона: две подкладки - в местах расположения фитингов, две подкладки - вплотную к промежуточным поперечным балкам полувагона. Между подкладками укладывают распорные бруски (поз.2) длиной 300 мм сечением не менее 100x100 мм по два бруска с каждой стороны. Допускается контейнеры массой брутто до 20 т размещать на двух подкладках, уложенных в местах расположения фитингов контейнера.
3.4.2. В зазор между контейнером и противоположным торцовым порожком (торцовой стеной) полувагона устанавливают (рисунок 2а) распорную раму, состоящую из трех продольных распорных брусков (поз.3) сечением не менее 150x150 мм длиной по месту, скрепленных двумя соединительными планками (поз.4) сечением не менее 25x100 мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые прибивают к брускам гвоздями длиной не менее 80 мм по два в каждое соединение. Допускается бруски поз.З изготавливать составными по ширине из брусков (досок) толщиной не менее 50 мм, скрепленных гвоздями длиной не менее 100 мм. При размещении контейнера, имеющего проем в торцовой балке основания, центральный распорный брусок устанавливают с необходимым смещением относительно продольной плоскости симметрии полувагона
3.4.3. Если зазор между контейнером и торцовым порожком (стеной) не превышает 200 мм, допускается взамен распорной рамы устанавливать упорный брус или набор брусков (поз.5) длиной не менее 2800 мм, высотой не менее 150 мм, суммарной шириной, равной величине зазора (рисунок 2б). Толщина брусков в наборе должна быть не мене 50 мм. Смежные бруски в наборе скрепляют гвоздями длиной, превышающей толщину скрепляемых деталей не менее чем на 50 мм, по четыре гвоздя каждый. В полувагонах с внутренней длиной кузова 12228 мм распорную раму (распорный брус) не устанавливают.
