6.1 Ввод в эксплуатацию нового погрузчика

Залить аккумулятор электролитом и зарядить на заряд­ной станции.

Очистить электрооборудование от смазки.;

Продуть сухим сжатым воздухом.

Измерить сопротивление обмоток электродвигателя ме­гомметром относительно корпуса. Если оно меньше 0,3 МОм, просушить двигатель согласно инструкции по эксплуатации.

Произвести обкатку ЭП в течение 50 час. при загрузке не более 75 % от максимальной.

Провести осмотр и техническое обслуживание.



Условия эксплуатации ЭП:

O продолжительность работы без ремонта — 6 ООО час.;

O перевозка груза без остановки — до 50 м, при подъё­ме на высоту — до 4,5 м, согласно инструкции по экс­плуатации изготовителя.

Грузоподъёмность ЭП зависит от расстояния центра тя­жести груза до вертикальных плеч вилок и определяется по графику, который прилагается к инструкции по эксплуата­ции. Превышение нормативной грузоподъёмности в зависимости от расстояния груза до рамы вилок ведёт к опрокидыванию погрузчика.

В режиме работы ЭП необходимо предусмотреть паузы, остановки через 50 м непрерывного движения и после каж­дого часа грузоподъёмных работ.

При работе необходимо следить за напряжением аккуму­лятора, при его уменьшении ниже нормативного ~ отправ­лять на зарядку
