6.5 Техническое обслуживание №1

Проводиться при наработке погрузчика определенного количества моточасов указанных в руководстве по эксплуатации погрузчика. И может быть от 500 – 1000 м/час.

ТО №1 включает в себя ЕТО и дополнительные следующие виды работ:

1.     Проверка уровня масла в ведущем мосту.

2.     Проверка уровня жидкости в гидробаке.

3.     Проверка гидроцилиндра и трубопроводов на течь.

4.     Проверка натяжения цепи подъема.

5.     Проверка АКБ – уровень электролита и заряд.

6.     Смазочно-заправочные работы. Производиться смазка всех трущихся деталей соответствующей видом смазки.

7.     Проверка действия приборов панели управления.

8.     Проверка металлоконструкций на наличие трещин и деформаций. 

