6.4 Ежесменное техническое обслуживание

Работы ЕО, которые должен проводить водитель, мы рассмотрим на примере ав­топогрузчиков. Перед началом смены водитель проверяет исправность погрузчика и готовит его к работе.

1.       Проверка утечек масла, топлива, охлаждающей жидкости. Утечки легко обна­ружить, если оставить автопогрузчик на ночь на чистой площадке.

2.       Проверка отсутствия трений и повреждений. Необходимо обратить внимание на защитные ограждения, вилы, каретку, цепи, телескопическую мачту.

3.       Проверка колес.

4.       Проверка уровня рабочей жидкости гидросистемы рабочего оборудования.

5.       Проверка уровня тормозной жидкости.

6.       Проверка уровня масла в двигателе.

7.       Проверка уровня охлаждающей жидкости.

8.       Проверка работы педали тормоза, а также педали сцепления или педали медлен­ного движения. У педали тормоза проверяется величина свободного хода и высота педали в нажатом положении.

9.       Проверка исправности стояночного тормоза. Проверяется усилие на рукоятке или величина хода рукоятки.

10. Проверка исправности указателей и контрольных ламп панели управления. Проверка количества топлива в баке по указателю.

11. Пуск и прогрев двигателя.

12. Проверка рулевого управления.

13. Проверка фонарей поворотов, стоп-сигнала, переключателей света фар, задне­го фонаря, зеркала заднего вида. Проверка звукового сигнала. Включая звуковой сиг­нал, вы предупреждаете находящихся рядом людей о начале движения погрузчика.

14. Проверка работы грузоподъемника в холостом режиме, проверка рулевого управления и тормозов в движении.

По окончании смены очистить погрузчик от грязи, при необходимости вымыть, произвести обслуживание АКБ.
