5.2.1 Принцип действия гидростатической передачи

Погрузчики всех типов имеют гидростатический (гидрообъемный) привод рабо­чего оборудования. Привод и составляющие его передачи называют гидростатиче­скими, потому что механическая энергия двигателя преобразуется в статический на­пор — давление рабочей жидкости.

Рассмотрим принцип действия гидростатической передачи на примере работы гидравлического домкрата (рис. 1), который является простейшим гидравличе­ским устройством для подъема грузов.

Работа гидростатической передачи основана на принципе несжимаемости жидко­сти, то есть объем жидкости, поданный насосом, равен объему, попавшему в гидро­цилиндр.

Давление, создаваемое поршнем насоса, передается без изменения во все точки замкнутой гидросистемы. В гидроцилиндре энергия жидкости преобразуется в ме­ханическую работу - подъем груза.



Направляющими устройствами домкрата являются обратные клапаны, они про­пускают жидкость только в одном направлении: сначала из бака в насос, а при обратном ходе поршня насоса — в цилиндр. Опускание груза происходит при открытии крана 6, когда под действием веса груза Q рабочая жидкость из цилиндра вытесняется в бак.

Давление — это сила, с которой рабочая жидкость действует на единицу площа­ди поверхности. Международной единицей измерения давления является Пас­каль (Па), но удобней применять более крупную единицу - мегапаскаль (МПа), 1 МПа = 106 Па.

В технике давление также измеряют в килограмм-силах на квадратный сантиметр (кгс/см2). Давление 1 кгс/см2 означает, что на каждый квадратный сантиметр поверх­ности действует сила в 1 килограмм. 1 кгс/см2 = 0,1 МПа.

Нетрудно понять, что давление в гидросистеме зависит от внешней нагрузки, ко­торую должен преодолеть гидроцилиндр (рис 1). В данном случае это сила тяже­сти Q, действующая на груз. Когда нет нагрузки на гидроцилиндр, тогда в гидроси­стеме нет давления, точнее, оно очень незначительное.

Давление р в гидроцилиндре, имеющем площадь поршня Sц, можно определить по формуле:

