6.6 Техническое обслуживание №2

Проводиться специальной организацией и включает в себя - ЕТО и ТО №1, а также дополнительно:

1.     Замена масла ведущего моста.

2.     Замена гидрожидкости в гидробаке и масленного фильтра

3.     Проверка работы предохранительных клапанов и обратного клапана.

4.     Проверка металлоконструкций грузоподъемника.

5.     Проверка и регулировка педали тормоза и педалей движений вперед-назад.

6.     Проверка стояночного тормоза. 

7.     Проверка работы гидропривода со снятием показателей. Создаваемое давление проверяется с помощью манометра.

8.     Проводятся смазочные работы всех трущихся поверхностей – катки, ролики, цепи, стопора вил.

9.     Проверка штоков и плунжеров.   

10.    Проверка люфта рулевого колеса (не более 200)

