6.2 Обслуживание АКБ

В процессе эксплуатации АКБ – необходимо производить обслуживание которое сводиться к следующему:

1.     Содержать АКБ в чистоте, во избежание токов утечки.

2.     Полюсные выводы должны быть чистыми и не иметь белого налета (окисления)

3.     Контроль уровня электролита (выше пластин на 10-15 см. или выше сетки если такая имеется).

При необходимости доливать дистиллированной водой.

4.     Проверять плотность и норму зарядки в целом. (24-48 Вольт).

5.     Проверять крепеж соединительного замка.

6.     При обнаружении что АКБ имеет недостаточный заряд, необходимо произвести зарядку. Заряд АКБ начинать только после соединения крепежного замка.

Меры безопасности при работе с АКБ и электролитом:

u Одеть спец. одежду – перчатки, очки, фартук.

u При проверки уровня электролита, щуп удерживать над открытым отверстием.

u Переноску АКБ производить на тележке

u Не допускать попадание электролита на открытые участки тела.
