1.3.3 Электромагнетизм

Двигающиеся в проводнике электроны не участвуют в хаотическом тепловом движении молекул и имеют одинако­вое направление магнитных сил. Силы складываются, обра­зуя магнитное поле проводника. Если провод свит в катуш­ку, магнитная сила концентрируется в зоне катушки (как в постоянном магните). Чем больше витков в катушке, тем больше магнитная сила, тем более если катушка расположе­на на стальном сердечнике, который концентрирует в себе магнитные силы тока витков.

Направление магнитной силы проводника постоянного тока определяется правилом «буравчика» (рис. 1), а величина — си­лой тока и индуктивностью катушки (число витков, разме­ры, материал сердечника). Чем больше ток и индуктивность катушки, тем больше магнитная сила.

Взаимодействие магнитных сил катушек позволяет пре­образовать электрическую энергию в механическую.

Электромагнитные контакторы и реле позволяют дистан­ционно и даже без участия персонала включать и выключать электрические цепи.

В электродвигателях взаимодействие магнитных сил обмоток статора и ротора вращает ротор вместе с валом (рис. 2).

