5.2.3 Насосы гидросистемы

Насос преобразует механическую энергию двигателя в статический напор рабо­чей жидкости.

В конструкции погрузчиков применяют два типа насосов:

O    шестеренные;

O    аксиально-поршневые.

В гидроприводе грузоподъемника автопогрузчиков применяют простые по кон­струкции и неприхотливые шестеренные насосы. Недостатком таких насосов явля­ется низкий коэффициент полезного действия.

Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы имеют высокий коэффициент по­лезного действия, могут устойчиво работать на малых оборотах. Они применяются в гидростатической трансмиссии погрузчиков и для привода рабочих органов.

Работу насоса характеризуют номинальное давление и подача.

Подача — это количество рабочей жидкости, подаваемое насосом за единицу вре­мени. Подача зависит от размеров насоса и частоты вращения шестерен. Величина подачи определяет скорость подъема груза.

Шестеренный насос.

В корпусе 3 (рис. 1) шестеренного насоса расположены ведущая 5 и ведомая 4 шестерни. Опорами валов шестерен являются втулки из антифрикционного мате­риала, которые одновременно уплотняют полости насоса.

При вращении шестерен рабочая жидкость перемешается зубьями из всасываю шей В полости в напорную Н. Каждый зуб работает как маленький поршень. Давление в напорной полости шестеренных насосов может достигать 16...20 МПа.



В процессе работы часть жидкости возвращается из напорной полости во всасы­вающую через зазоры между деталями насоса. Такие утечки возрастают при износе втулок и корпуса насоса, тогда груз поднимается только на больших оборотах двига­теля или вообще не поднимается. Износ втулок может вызвать перекос и заклинива­ние шестерен.

Аксиально-поршневые насосы

Аксиально-поршневой насос состоит из блока цилиндров 7 (рис. 4) с порш­нями (плунжерами) В шатунов 4, упорного диска 14, распределительного устройства и ведущего вала 1.
При вращении вала приходит во вращение и блок цилиндров. расположения блока цилиндров поршни, кроме вращательного, совершают вращятельно-поступательные движения вдоль оси вращения блока (аксиальные движения). 

Когда поршни выдвигаются из цилиндров, происходит всасывание, а когда вдвигаются — нагнетание. Через полости 10 и 11 в распределительном устройстве цилиндры попеременно соединяются то с всасывающей, то с напорной гидролиниями.

Давление в напорной полости аксиально-поршневых насосов может достигать 40 МПа. Такие насосы и гидромоторы более требовательны к качеству рабочей жид­кости, чем шестеренные.

