1.3.2 Источники постоянного тока 

Источники постоянного тока создают ЭДС за счёт хими­ческой реакции (рис. 3). Отрицательный электрод в виде стакана заполняется электролитом. В электролит вставляет­ся положительный электрод в виде стержня (рис. 3).

В качестве электродов применяются пары материалов: уголь-цинк, медь-цинк, кадмий-никель и др., — а в качестве электролита — растворы едкого натрия, нашатыря, серной кислоты. Химическая реакция электролита с углем сопрово­ждается переходом электронов в электролит; с цинком, на­оборот, из электролита в цинк. В результате уголь приоб­ретает заряд «+», цинк «-». Когда сила заряда электродов достигнет 1-1,5 В, химическая реакция прекратится, но сно­ва возникнет, если к полюсам подключить электрическую цепь. Движение электронов будет происходить по замкну­той цепи: внутри — от угля к цинку, во внешней цепи —г от «-» через потребитель к «+». При этом одна часть (малая) ЭДС источника создаёт ток в источнике, другая — в цепи.

Часть ЭДС, приложенную к цепи, называют напряжением.

По мере высыхания электролита и разрушения электро­дов, химическая реакция теряет активность, уменьшается ЭДС источника и напряжение, приложенное к цепи.

Чтобы получить нужное напряжение и силу тока, хими­ческие элементы соединяют в батареи. Последовательное включение складывает напряжения, параллельное — токи элементов.

Устройство химических аккумуляторов и батарей позво­ляет восстанавливать электроды при зарядке и обновлять электролит. Поэтому аккумуляторы и аккумуляторные бата­реи работают долго. Их различают по электролиту (щелоч­ные и кислотные), по материалу электродов (свинцовые и железо-никелевые), назначению (стартерные и силовые).

Основными характеристиками источников постоянного тока являются рабочее напряжение в вольтах, рабочий ток в амперах и ёмкость в ампер-часах. Чем больше рабочий ток химического источника, тем больше его габариты и вес.

Параметры цепи постоянного тока

Электрическая мощность Р—работа, совершаемая ис­точником тока при перемещении электронов в электриче­ской цепи за 1 с:

Электрическая энергия А — работа, совершаемая ис­точником тока при перемещении электронов в цепи за неко­торое время t.

Закон Ома устанавливает зависимость тока от напряже­ния и сопротивления; позволяет по двум известным параме­трам цепи вычислить третий:

