6.3 Обслуживание грузозахватных приспособлений

При ежедневном обслуживании:

O очищают от пыли и грязи наружные части приспосо­бления;

O осматривают места возможной утечки масла и, если нужно, устраняют; выявляют и устраняют наружные повреждения;

O проверяют равномерность перемещения рабочих ор­ганов и затяжку болтов механических креплений.

При среднем ремонте:

O выполняют работы ежедневного обслуживания; заме­няют или дополняют смазку.

При капитальном ремонте:

O выполняют все работы среднего ремонта;

O промывают и очищают от грязи и ржавчины все узлы и детали;

O заменяют и ремонтируют изношенные;

O подкрашивают приспособления;

O заменяют смазку трущихся поверхностей;

O заменяют рабочую жидкость в гидравлической си­стеме.

Все трущиеся поверхности, резьбовые соединения, а так­же неокрашенные поверхности грузозахватных приспо­соблений смазываются: летом — универсальной смазкой УС-2, зимой — УС-1. Смазку штоков полурамок боковых захватов производят специальной графитной смазкой.
