1.3.4 Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция возникает при пересечении витков катушки индуктивности с внешней магнитной си­лой. Магнитная сила воздействует на свободные электроны провода как магнитные частички и перемещает их от одного конца катушки к другому.

На выводах катушки возникает переменная ЭДС, в под­ключенной к ней цепи — ток индукции. Чем больше витков в катушке и скорость движения, тем больше ток индукции.

Индукции не возникает, если магнитная сила удалена от катушки или не пересекает, а направлена параллель­но виткам.

Применяется индукция в генераторах переменного тока, в трансформаторах, повышающих или понижающих напря­жение, в электроизмерительных приборах, устройствах ав­томатики и электроники (рис. 1).

