2 Тарные грузы, пакетирование

Целью механизации погрузочно-разгрузочных работ является сокращение материальных затрат и времени на их производство.

Она заключается в применении специальных транспорт­ных средств, специальных грузозахватных приспособлений; в пакетировании и штабелировании грузов; в применении механизированных линий грузовых работ.

Пакетами называют группу ящиков или коробок, уложен­ных для удобного производства погрузочно-разгрузочных работ. Укладка пакетов в рядах должна обеспечивать устойчивость. С этой целью чередуют продольную укладку с по­перечной и сдвигают ящики (коробки) в рядах, чтобы обеспечить их перекрывание, как при кирпичной кладке. Кроме устойчивости укладка должна иметь максимальную плот­ность и обвязываться стальными или резиновыми поясами. Грузовые пакеты (рис. 46) укладывают на поддоны, которые могут быть деревянными, металлическими или пластмассовыми и могут иметь разную конструкцию в зависимости от вида груза: плоскую для грузов, сохраняющих форму; одно- или двухнастильную; двух- или четырёхзаходную с выступами и без выступов; стоечную, ящичную и другие (всего более 12 видов).

