5.4.1 Основные системы электрооборудования

 
АКБ - аккамуляторная батарея, источник тока.

Электродвигатель - предназначен для преобразования электрической энергии в механическую.

Система освещения обеспечивает освещение рабочего места водителя и освещение рабочей площадки погрузчика. Это фары , лампы освещения приборов, плафоны кабины.

Система сигнализации предназначена для оповещения водителей других транс­портных средств о совершении поворота или торможения. К этой системе также от­несем звуковой сигнал. Сигнальные лампы размещены в передних и за­дних фонарях — внешних световых приборах погрузчика.

В каждом из двух передних фонарей расположен указатель поворотов (оранже­вый) и габаритный фонарь (белый).

В каждом из двух задних фонарей расположен габаритный фонарь (красный), сигнал торможения (красный), указатель поворотов (оранжевый) и фонарь задне­го хода (белый). Допускается совмещение сигнала торможения и заднего габарит­ного фонаря.

Световые сигналы включаются с помощью соответствующих выключателей в ка­бине управления. Сигнал торможения включается выключателем автоматически, при нажатии на педаль тормоза. Сигнал заднего хода включается автоматически при установке рычага переключения передач в положение заднего хода.

Контрольно-измерительные приборы (указатели и сигнальные лампы), размещен­ные на панели управления, позволяют получать информацию о состоянии меха­низмов в систем погрузчика.

Указатели и сигнальные лампы панели управления подключены к датчикам. Дат­чик — это средство измерения, преобразующее одну физическую величину (давление, температуру и т. п.) в другую, обычно в электрическую.

К дополнительному оборудованию погрузчика относится оборудование, обеспечи­вающее комфортную работу водителя: дворники для очистки лобового стекла, отопитель, вентилятор кабины и другое оборудование. На автопогрузчиках с открытой кабиной дополнительное оборудование не требуется.

Короткое замыкание

Коротким замыканием называют соединение двух точек электрической цепи, не предусмотренное нормальным режимом работы. Оно может возникать при нару­шении изоляции токоведуших элементов или вследствие случайного соприкоснове­ния элементов, работающих без изоляции.

При коротком замыкании во много раз уменьшается электрическое сопротивление цепи и во столько же раз возрастает сила тока (закон Ома). Последствием корот­кого замыкания в лучшем случае может быть выход из строя электрооборудования, в худшем случае пожар.

Предохранители предназначены для зашиты электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок.

Основной деталью плавких предохранителей является тонкая калиброванная ленточка или проволока, которая расплавляется, если ток в цепи достигнет опасных значений. Электрическая цепь размыкается, что предохраняет от разрушения остальные ее элементы. На корпусе предохранителя указывается величина силы тока, на которую он рассчитан.

Плавкие предохранители объединяют в блоки, закрытые крышкой. Блок предохранителей обычно устанавливают под панель управления, иногда под капотом дви­гавшая

После перегорания предохранителя его заменяют запасным, рассчитанным на ту же величину тока. После повторного перегорания предохранителя необходимо определить и устранить причину повышения тока.
