5.2.4 Гидроцилиндры

Гидроцилиндры преобразуют статический напор рабочей жидкости в возвратно- юступательное движение исполнительных механизмов. В конструкции погрузчи­ков могут применяться:

•                    гидроцилиндры одностороннего действия поршневые или плун­жерные для подъема груза;

•                    гидроцилиндры одностороннего действия телескопические также могут применяться для подъема груза;

•                    гидроцилиндры двухстороннего действия для наклона грузоподъ­емника и выполнения других функций;

•                    гидроцилиндры двухстороннего действия с двухсторонним штоком для гидравлического рулевого управления.

 

Шток или плунжер гидроцилиндров одностороннего действия выдвигается за счет напора рабочей жидкости, а втягивается за счет веса груза и деталей грузоподъемника.

Плунжер одновременно выполняет функции штока и поршня. Гидроцилиндр плунжерного типа в верхней части снабжен резьбовой пробкой для удаления воздуха.

Поршневые гидроцилиндры имеют две полости: штоковую  и поршневую.

Штоковая полость гидроцилиндра одностороннего действия соединяется дренаж­ной линией с баком.

Шток гидроцилиндра двухстороннего действия втягивается и выдвигается за счет напора рабочей жидкости.

Гидроцилиндр двухстороннего действия

Основными деталями гидроцилиндра являются гильза 4 (рис. 1) с крышкой 8, поршень 5 и шток 10.

Резиновые манжеты 6 предотвращают перетекание жидкости между поршневой и штоковой полостями цилиндра. Манжета 7 уплотняет шток в крышке, кольцо 9 является грязесъемным.

В цилиндр вворачивают два штуцера 3 для подключения гибких рукавов высокого давления. Монтируют цилиндр с помощью проушин 1 имеющих втулки 2.

В процессе эксплуатации шток цилиндра необходимо беречь от царапин, задиров, ржавчины, которые ускоряют износ уплотнений.

Телескопические цилиндры, как и следует из их названия, сконструированы по принципу телескопа – секции металлической трубы как бы вложены друг в друга. Секция наибольшего диаметра называется главной, секции меньшего диаметра, которые вдвигаются в главную, часто называются ступенями, секцию наименьшего диаметра иногда называется плунжером.

На практике редко используются цилиндры с общим количеством секций большим шести. Существует возможность сконструировать гидроцилиндр и с большим количеством секций, но такая конструкция будет нестабильна.

Телескопический цилиндр

Телескопический цилиндр обычно раздвигается от большей секции к меньшей. То есть сначала выдвигается секция большего диаметра (со всеми вложенными в нее секциями меньшего диаметра), как только она полностью выдвинется – начнет выдвижение секция меньшего диаметра. Эта процедура будет повторяться с каждой секцией, пока не выдвинется секция наименьшего диаметра. И наоборот: при втягивании сначала полностью втягивается секция меньшего диаметра, затем начинает втягиваться следующая и т.д. Процесс продолжается до тех пор, пока все секции не втянутся в главную секцию. 

Как и стандартные гидравлические цилиндры, телескопические гидроцилиндры бывают одностороннего действия и двустороннего действия.

Гидроилиндры одностороннего действия выдвигаются под действием гидравлического давления, а втягиваются под воздействием гравитации или внешней механической силы. Цилиндры одностороннего действия используются там, где на цилиндр всегда воздействует какая-то нагрузка, возвращающая его в исходное положение. Классические телескопические цилиндры одностороннего действия устанавливаются, например, на грузовиках-самосвалах. Масло под давлением заставляет секции цилиндра выдвигаться, поднимая кузов самосвала. Когда подача давления прекращается, давление веса кузова заставляет цилиндры втягиваться.

Гидравлические цилиндры двустороннего действия выдвигаются и втягиваются под воздействие давления масла. Они применяются в тех условиях, когда никакая внешняя сила не воздействует на гидроцилиндр, заставляя шток втягиваться. Одним из классических примеров применения гидроцилиндров двойного действия можно считать их использование в конструкции кузова мусоровоза. Горизонтально установленный телескопический гидроцилиндр сжимает загруженный мусор, воздействуя на плиту в кузове, затем шток втягивается в исходное положение, плита отодвигается, обеспечивая возможность загрузить дополнительный мусор.

Секции телескопического гидроцилиндра поддерживаются подшипниками. Расстояние между подшипниками определяет степень перекрытия одной секции цилиндра другой секцией. В целом, это расстояние должно возрастать с возрастанием общей длины хода для того чтобы предотвратить изгиб цилиндра под действием веса выдвинутых секций, а также веса нагрузки.

В конструкции телескопического гидроцилиндра используются несколько различных типов уплотнений. Тип используемых уплотнений и место их расположения зависит от конструкции гидроцилиндра и различается у каждого отдельного производителя.

