1.3.1 Электрическая цепь постоянного тока 

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц.

Постоянный ток – это направленное движение электронов от плюса к минусу. 

Электрической цепью называют устройство для использования энергии электрического тока. Цепь состоит из источника тока, потребителей, преобразующих энергию тока в тепловую или механическую; соединительных прово­дов; устройств управления и защиты.

Носителем электрической энергии является электрон — частичка вещества массой 9,1*10-31 г, которая характеризу­ется единичным электрическим зарядом (- 1 э) и единичной шпатлюй силой (1 м.с.).

В молекулах проводника часть электронов свободна от своей с атомами и находится между ними, участвуя вместе с ними в беспорядочном тепловом движении (рис. 1).

В цепи сила электрического заряда источника, ЭДС, пе­ремещает электроны как электрозаряды по проводнику. Воз­никает электрический ток, который в зависимости от вида источника может быть постоянным или переменным.

Изображение цепи с помощью условных знаков называ­ют схемой (рис. 2).

