1.3.5 Электрическая цепь переменного тока 

Переменный ток – это движение заряженных электронных частиц изменяющие по величине и направлению.

Источники переменного тока называют генераторами.

Для получения тока в них используется электромагнит­ная индукция. Напряжение и ток индукции возбуждает магнитная сила вращающегося якоря. Сила действует на свобод­ные электроны провода фазной обмотки как на магнитные частички и перемещает от одного конца к другому. На вы­водах обмотки возникает электрический заряд. Магнитная сила якоря меняет направление через каждые полоборота. Соответственно через каждую половину оборота якоря ме­няет направление движение электронов — ток индукции и полярность зарядов на выводах обмотки.

При вращении якоря магнитная сила то приближается к обмотке, то удаляется от неё. Поэтому и электрический заряд на концах обмотки непрерывно меняет величину от нуля до некоторого максимального значения.

Если к фазной обмотке генератора подключена электри­ческая цепь, в ней под действием ЭДС заряда индукции воз­никает электрический ток, изменяющийся по закону триго­нометрической функции синус (рис. 27).

Для увеличения КПД генератор оборудуется не одной, а тремя обмотками, фазами, которые расположены на магнитных сердечниках, полюсах.

Максимальное значение ЭДС индукции, амплитуда, за­висит от магнитной силы якоря, числа витков и конструкции фазных обмоток, а также скорости вращения и конструкции якоря.

По стандарту РФ, напряжение фазных обмоток — 380 В, фаза меняется 50 раз в секунду (3000 оборотов вала в минуту). Такая скорость необходима, чтобы изменение тока не влияло на процессы его преобразования в другие виды энергии.

Параметры цепи переменного тока

Значения переменного тока и напряжения в любой мо­мент времени, использу­ют для расчёта электрических цепей

Реактивное сопротивление индуктивности 
Реактивное сопротивление ёмкости 
Полное (кажущееся) сопротивление цепи 
Коэффициент реактивности:
Средняя электрическая мощность 