1.2.4 Цепная передача

Цепная передача относится к числу передач с промежуточным звеном (гибкой связью). Цепная передача (рис. 1) осуществляется при помощи бесконечной цепи, охватывающий две (или более) звездочки — колеса с зубьями специального профиля.

Она служит для передачи движения только между параллельными валами. В отличие от ременной передачи цепная передача работает подобно зубчатой без проскальзывания.

Основные достоинства цепной передачи:

- компактность;

- меньшая, чем в ременных передачах, нагрузка на валы;

- возможность передачи движения на значительные расстояния (до 5—8 м);

- возможность передачи движения одной цепью нескольким валам (рис. 2);

- сравнительно высокий к. п. д. передачи (до 0,98).

Недостатки цепной передачи:

- увеличение шага цепи (цепь вытягивается) вследствие износа шарниров, что требует примене­ния натяжных устройств;

- более сложный уход по сравнению с ременными передачами (смазка, регулировка, устранение перекоса валов);

- повышенный шум.

Цепные передачи широко применяются в станках для обработки металла и дерева, в транспортных устройствах и др. Современные цепные передачи используются при передаточных отношениях I < 10, при скоростях цепи до v = 25 м/с и для передачи мощности до 150 кВт. Они, как зубчатые, бывают открытыми и закрытыми.

По характеру выполняемой работы цепи делятся на три основные группы: приводные, грузовые и тяговые. Каждая группа, в свою очередь, по конструктивным признакам делится на раз­личные типы. В дальнейшем рассматриваются только приводные цепи; из них наиболее распространены роликовые, втулочные и зубчатые (так называемые бесшумные) цепи.

Роликовые цепи (рис. 7, а) состоят из двух рядов внутренних и внешних пластин. В наружные пластины заделаны оси, которые пропущены через втулки, запрессованные во внутренние пластины. На втулки насажены рабочие ролики, катящиеся в процессе зацепления по зубьям звездочки. Втулочные цепи имеют сходную конструкцию, но без роликов. Втулочные и роликовые цепи бывают однорядными и многорядными. Их предельная скорость v <: 15 м/с.

Зубчатые цепи имеют пластины особого профиля, соответствующего профилю 
