5.2.2 Агрегаты гидросистемы погрузчиков

Грузоподъемный механизм состоит из трех функциональ­ных узлов (рис. 1): гидравлического привода (масляный на­сос, бак, герметичный трубопровод), распределителя давле­ния с рычагами управления; грузоподъемной рамы с вилами, кареткой и рабочими приспособлениями.
Рабочие жидкости, применяемые в гидроприводе электропогрузчика.

В качестве рабочей жидкости гидропривода применяют минеральные масла обладающие высокими свойствами передачи усилия. 

Гидрожидкости по маркам определены в инструкции по эксплуатации электропогрузчика и зависит от характеристики гидросистемы.

В отечественных электропогрузчиках могут применяться масло гидравлическое МГ-10, где единица величины - обозначает степень вязкости. А так же применяется всесезонное масло гидравлическое с загустителем – ВМГЗ.

Уровень гидрожидкости определяется щупом гидробака. В зависимости от типа погрузчика, замена рабочей жидкости производиться по наработке 500 или 1000 мото/час.

Гидрожидкость работает при давлении 16-20 Мпа.

Возможные неисправности гидропривода электропогрузчика.

