ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Цель задания - ознакомить студентов с порядком определения потребности в материалах на основе использования дерева состава изделия (см. рис. 1).

В процессе выполнения задания на основе исходной информации (см. табл. 1) построить дерево состава изделия в соответствии с номером варианта, выданного преподавателем, и рассчитать количество элемента n -ого вида для каждого изделия.

Определить потребность в материальных ресурсах на каждое изделие и в целом на план производства для рассчитанного количества элементов каждого вида ( n1 ) и стоимости этого элемента (см. табл. 2).

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ.
Исходными данными для решения задачи определения состава изделия являются конструкторские спецификации, на основе которых создается массив заданного перечня изделий, служащий основой решения задач разузлования.

При определении нормативов материальных затрат используют:

	 
	-
	цеховые подетальные нормы расхода основных материалов по механическим и сборочным цехам;

	 
	-
	применяемость элементов, деталей и узлов в изделиях.


На основе перечисленной информации определяют нормативы материальных затрат на элемент, деталь, узел и изделие в целом.

В процессе подготовки информации для решения задачи должно быть построено дерево состава изделия

В состав двух изделий S и B входят элементы a, b, c, d, e, f, которые находятся на самом нижнем уровне сборки. Из этих элементов образуются детали (платы) R, L, M, N, P, Q, G, H второго уровня сборки. Далее узлы (блоки) C, D, E, F образуют третий уровень сборки и , наконец, изделия S и B - четвертый уровень сборки.

Для подсчета количества применяемых в сборке узлов и деталей введем обозначения:

nsaj - число элементов типа a уровня j, входящих в узел L более высокого уровня S (где S > j) в конструктивной ветви k : m - число ветвей, в которых находится элемент aj; k - номер конструктивной ветви; K = 1,2,...,  . Тогда входимость элемента aj в один конструктивный узел можно представить как
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а по всем конструктивным ветвям
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                                                      (1)

Подсчитаем, например, количество элементов aj изделия S (рис. 4):
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Рассчитав количество элементов a-го вида для каждого изделия и зная норму расхода материала на этот элемент рассчитаем материальные затраты Saj соответственно на изготовление всех элементов a-го типа, входящих в изделие (плату, блок, узел):
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Saj - стоимость 1 элемента.
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Рисунок 1. Дерево состава изделий, входящих в план производства.
 Исходными данными для решения задачи определения состава изделия являются конструкторские спецификации, на основе которых создается массив заданного перечня изделий.

Таблица 1
Исходные данные
	№ варианта
	№ п/п изделия в варианте
	Количество изделий по плану
	Количество блоков и плат по номерам

	 
	1
	5
	28
	29
	30
	26
	27
	28
	20
	25
	30

	 
	 
	 
	5
	3
	1
	3
	2
	1
	1
	5
	2

	 
	 
	 
	17
	-
	1
	18
	-
	2
	19
	-
	2

	6
	2
	6
	28
	29
	30
	26
	27
	28
	20
	25
	30

	 
	 
	 
	5
	3
	1
	3
	2
	1
	1
	5
	2

	 
	 
	 
	17
	-
	2
	18
	-
	1
	19
	-
	1

	 
	3
	4
	28
	29
	30
	26
	27
	28
	20
	25
	30

	 
	 
	 
	5
	3
	1
	3
	2
	1
	1
	5
	2


Таблица 2 Исходные данные для расчета затрат комплектующих элементов          
	№ платы
	Стоимость, руб.
	№ платы
	Стоимость, руб.

	20
	375
	25
	433

	21
	684
	26
	97

	22
	795
	27
	200

	23
	690
	28
	757

	24
	457
	29
	900


